Třetí část návodu vám přiblíží, jak z plochého tvaru boku karoserie udělat plastický díl (omlouvám se za nepřesný blueprint, čehož si určitě někteří všimnou a tím pádem pousování karoserie i po osách) čímž budeme mít za sebou zhruba 15 procent práce na karoserii hotovo. V následujícím díle vám ukážu, jak vyrobit díly viditelné shora a dopasovat je s bočními. Pokud si všimnete skoku, tzn. že najednou je připasováno víc než je možné, máte pravdu: Stopnul jsem na chvíli nahrávací program, protože činnost byla shodná s činností dosud názorně prováděnou.
Zmodeler 1.07b

©David PLEVA 2005 ( david@mafia-jpas.net )
www.mafia-jpas.net